Załącznik Nr 2

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup fabrycznie nowego samochodu typu BUS 9 osobowy - dla Stowarzyszenia Pomoc Niepełnosprawnym według minimalnych parametrów technicznych oraz warunków gwarancji i serwisu określony poniżej – przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych:

**1. Minimalne wymagania techniczne :**

1. Rok produkcji 2014 lub 2015;
2. Moc silnika minimum 100 KM;
3. Rodzaj paliwa – olej napędowy;
4. Katalizator w standardzie ;
5. Drzwi boczne przesuwane z prawej strony;
6. Kosz na koło zapasowe z kołem zapasowym pełnowymiarowym, zamontowane pod nadwoziem;
7. Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie;
8. Przeszklenie przedziału pasażerskiego, szyby przyciemniane;
9. Pokrycie ścian, słupków oraz sufitu tapicerką;
10. Oświetlenie części pasażerskiej;
11. Zbiornik paliwa minim. 60 l. , wlew zabezpieczony przed dostępem osób trzecich;
12. ABS;
13. ASR – system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania;
14. ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy;
15. Kolor lakieru – uzgodniony z Zamawiającym przed udzieleniem zamówienia;
16. Zamek centralny, autoalarm ;
17. Fotel kierowcy i 2 miejsca w I rzędzie z zagłówkami;
18. 3 miejsca w II rzędzie z zagłówkami ;
19. 3 miejsca w III rzędzie z zagłówkami;
20. Każde miejsce siedzące wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe;
21. Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową;
22. Uchwyt wspomagający wsiadanie zamontowany przy drzwiach przesuwanych;
23. Liczba miejsc 1 + 8
24. Lusterka zewnętrzne ogrzewane i sterowane elektrycznie;
25. Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony;
26. (*usunięty*)
27. Spełnia normy emisji spalin zgodnie z Rozporządzeniem WE Nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich (EURO 5).
28. Tablica przyrządów w jednostkach w Polsce obowiązujących;
29. Wspomaganie układu kierowniczego;
30. Kierownica regulowana;
31. Średnie zużycie paliwa w ruchu mieszanym do 8 l./100km.
32. Pojazd powinien posiadać możliwość szybkiego demontażu fotela w tylnym rzędzie i umieszczenie osoby na wózku inwalidzkim i odpowiednie jego zabezpieczenie zgodne
z obowiązującymi przepisami.
33. **Minimalne wymogi bezpieczeństwa.**
34. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera;
35. Przednie i tylne hamulce tarczowe;
36. System antypoślizgowy;
37. Pojazd powinien posiadać dokumenty pozwalające na rejestrację pojazdu 9 osobowego;
38. Stopień przy drzwiach przesuwanych ułatwiający wsiadanie na wysokości progu;
39. Funkcja blokowania drzwi;
40. Czujnik (wskaźnik )zapiętych pasów;
41. Immobiliser.
42. szynki najazdowe umożliwiające wprowadzenie do samochodu wózka inwalidzkiego z osobą niepełnosprawną – demontowane i chowane do samochodu.
43. **Wymagane minimalne wyposażenie:**
44. Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem „Inwalidzki” oraz zamieszczenie logo Gminy Daleszyce wg podanego przez Zamawiającego wzoru.
45. Manualna skrzynia biegów (min. 5 stopni + 1 wsteczny );
46. Klimatyzacja z manualną regulacją;
47. Kabina tapicerowana;
48. Wspomaganie układu kierowniczego;
49. Fabryczna instalacja radiowa z odtwarzaczem CD;
50. Fotel kierowcy z regulacją wysokości;
51. Komplet nowych opon - ( 4 szt.) na sezon letni;
52. Gaśnica samochodowa
53. Trójkąt ostrzegawczy;
54. Lewarek;
55. Apteczka samochodowa; mobilna
56. **Wymagana gwarancja producenta:**

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji minimum:

1. Na silnik i podzespoły minimum 24 miesiące;
2. Na lakier minimum 24 miesięcy;
3. Na perforację nadwozia minimum 96 miesięcy;
4. Oferowany przez Wykonawcę samochód powinien spełniać warunki, od których właściwe przepisy prawa w tym ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, umożliwiają dopuszczenie danego pojazdu do ruchu na terytorium RP. potwierdzone świadectwem homologacji dla danego typu pojazdu.
5. Certyfikat na pasy bezpieczeństwa.
6. Pełna dokumentacja w języku polskim.
7. Dostępność serwisu-autoryzowana stacja serwisowa znajdująca się maksymalnie 30 km od siedziby Zamawiającego.

UWAGA : Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.